Załącznik Nr 1

|  |
| --- |
|  |

**STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIASTO TARNOBRZEG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Standard** | **Opis standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)** |
| **Po ustaniu opadów śniegu** | **Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego** |
|  |  |  |  |  |
| **1.** | **I** | Jezdnia - czarna- sucha- może być mokra- przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy- śnieg luźny może zalegać - do 2 godz.- błoto pośniegowe może występować - do 2 godz. | - gołoledzi – 2 godz.- szronu – 2 godz.- szadzi – 2 godz. - lodowicy – 2 godz.- śliskości pośniegowej – 2 godz. |
| **2.** | **II** | Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości. | - śnieg luźny – do 4 godz.- błoto pośniegowe – do 6 godz.- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu | - gołoledzi – 3 godz.- szronu – 3 godz.- szadzi – 3 godz. - lodowicy – 4 godz.- śliskości pośniegowej – 4 godz. |
| **3.** | **III** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na:- na skrzyżowaniach z drogami twardymi- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi- przystankach autobusowych- innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi  | -śnieg luźny może zalegać – do 6 godz.- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych- zaspy mogą występować – do 6 godz. | - gołoledzi – 6 godz.- szronu – 6 godz.- szadzi – 6 godz. - lodowicy – 6 godz.- śliskości pośniegowej – 6 godz. |
| **4.** | **IV** | Jezdnie ośnieżone na całej szerokości, posypaneChodniki odśnieżone, posypane | -śnieg luźny może zalegać – do 12 godz.- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych- zaspy mogą występować – do 12 godz. | - gołoledzi – 12 godz.- szronu – 12 godz.- szadzi – 12 godz. - lodowicy – 12 godz.- śliskości pośniegowej – 12 godz. |

**Uwaga:**

**Zapis „do 6 godzin od ustania opadów” oraz „do 12 godzin od ustania opadów” nie zwalnia Wykonawcy z przystępowania do prac związanych z utrzymaniem zimowym ulic, chodników i placów w trakcie trwania opadów.**

|  |
| --- |
|  |