**Opis przedmiotu zamówienia ( formularz cenowy) - załącznik nr 6 do SIWZ**

1. **Samojezdna zamiatarka kompaktowa – 1 szt.**

**Oferowany model ………………………………………………..**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj parametru** | **Wartość parametru** | **Oferowane parametry** |
| Wysokość ze światłem ostrzegawczym: | Max - 2.400 mm |  |
| Wysokość bez światła ostrzegawczego: | Max – 2000 mm |  |
| Długość z 2-szczotkami talerzowymi | Max – 4600 mm |  |
| Szerokość bez szczotek | Max – 1300 mm |  |
| Rozstaw osi: | Max – 1900 mm |  |
| Wysokość wysypywania: | Min – 1400 mm |  |
| Średnica szczotek talerzowych | Min – 850 mm |  |
| Szerokość otworu zasysającego: | Min – 800 mm |  |
| Średnica węża zasysającego: | Min – 220 mm |  |
| Masa zamiatarki pustej z wyposażeniem podstawowym | Max – 3000 kg |  |
| Dopuszczalna masa całkowita (wyposażenie podstawowe): | Max – 4500 kg |  |
| Ładowność . : | Max – 1500 kg |  |
| Pojemność zbiornika wody obiegowej: | Min – 190 litrów |  |
| Pojemność zbiornika wody czystej: | Min – 190 litrów |  |
| Pojemność zbiornika paliwa: | Min – 60 litrów |  |
| Pojemność zbiornika na zmiotki | Min – 1,40 m3 |  |
| Prędkość transportowa | Max – 25 km/h |  |
| Prędkość zamiatania : | Max – 12 km/h |  |
| Wydatek turbiny: | Min – 9000 m3/h |  |
| Wytwarzane podciśnienie słupa wody | Min – 500 mm H2O |  |
| Obroty szczotek w zakresie : | Od 0-120 obr/min |  |
| Szerokość zamiatania (optymalna): | 1400 – 2500 mm |  |
| Szerokość zamiatania (maksymalna): | Max – 2900 mm |  |
| Wysokość pokonywanych krawężników: | Min – 200 mm |  |
| Silnik | 4-ro cylindrowy turbodiesel |  |
| Pojemność skokowa: | Min – 2500 cm3 |  |
| Moc silnika | Min – 55 kW( 75 kM) |  |
| Emisja spalin: | EuroMot 5 |  |
| Maksymalny moment obr.: | Min – 310 Nm |  |
| Napęd jazdy | Hydrostatyczny z 2 zakresami( zamiatanie + transport) |  |
| Skrzynia biegów | Bezstopniowa automatyczna |  |
| Oś napędowa | Tylna |  |
| Układ kierowania | Hydrostatyczny przednią osią |  |
| Zawieszenie | Hydropneumatyczne |  |
| Kabina | Dwumiejscowa, zawieszona elastycznie |  |
| Fotel kierowcy | Z mechanicznym resorowaniem |  |
| Szyby | Odsuwane z prawej i lewej strony |  |
| Klimatyzacja | Kabina klimatyzowana |  |
| Kolumna kierownicy | Regulowana – wysokość i kąt pochylenia |  |
| System 1-kluczyka | Do drzwi, zapłonu i zbiornika paliwa |  |
| Wyświetlacz z menu | Centralny ułatwiający sterowanie zamiatarką |  |
| Tempomat | Tak |  |
| Sterowanie agregatem zamiatającym | Konsola z Joystickiem |  |
| Okna w podłodze | Tak |  |
| Światła mijania, światła postojowe oraz kierunkowskazy umieszczone z boków na ramie kabiny, światła drogowe oraz światła robocze umieszczone w dachu kabiny | Tak |  |
| Dodatkowa woda obiegowa w pojemniku na zmiotki | Min 250 litrów |  |
| Pompa wody czystej | Napędzana elektrycznie |  |
| Pompa wody obiegowej | Napędzana hydraulicznie |  |
| Doprowadzenie wody | Do ssawy oraz rury ssącej |  |
| Szczotki talerzowe | Podnoszone i opuszczane hydraulicznie |  |
| Regulacja siły docisku szczotek do podłoża | Hydrauliczna |  |
| Pokrywa pojemnika na zmiotki | Otwierana hydraulicznie |  |
| Układ hamulcowy | Hydrauliczny ze wspomaganiem |  |
| Przyłącze do hydrantu | Typu C |  |
| Lakier nadwozia | Biały RAL 9016 |  |
| Gwarancja | Min 24 miesiące |  |

kwota netto ………………………………... PL

VAT 23 % ………………………………………………..PL

kwota brutto …………………………………………………….PL