**Opis przedmiotu zamówienia ( formularz cenowy) - załącznik nr 5 do SIWZ po modyfikacji**

1. **Koparko-ładowarka – 1 szt.**

**Oferowany model ………………………………………………..**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj parametru** | **Wartość parametru** | **Oferowane parametry** |
| Typ podwozia | Kołowe- przód rozmiar kół minimum 18 cali , tył min. 26 cali |  |
| Szerokość transportowa | Max 2450 mm |  |
| Długość transportowa | Maks. 6100 mm |  |
| Wysokość transportowa | Maks. 4100 mm |  |
| Masa maszyny gotowej do pracy | Min. 7000 kg |  |
| Rodzaj paliwa | ON – olej napędowy |  |
| Pojemność skokowa silnika | Od 3,4 dm3 do 4,8 dm3 |  |
| Moc silnika | Min. 90 kM |  |
| Liczba cylindrów | Min. 4 |  |
| Prędkość | Min. 23 km/h |  |
| Pojemność zbiornika paliwa | Min. 120 dm3 |  |
| Szerokość łyżki koparki ( tolerancja 20 mm) | 300 mm 1 szt., 600 mm 1 szt oraz skarpówka min. 1500 mm 1 szt. |  |
| Zasięg kopania koparki | Min. 6500 mm |  |
| Głębokość kopania koparki | Min. 4600 mm |  |
| Wysokość rozładunku koparki | Min. 4250 mm |  |
| Kąt obrotu łyżki koparki | Min. 180 stopni |  |
| Siła kopiąca ramienia koparki | Min. 31 kN |  |
| Siła kopiąca łyżki koparki | Min. 51 kN |  |
| Wysokość rozładunku ładowarki | Min. 2600 mm |  |
| Głębokość kopania ładowarki | Min 70 mm |  |
| Pojemność łyżki ładowarki | Min. 1 m3 |  |
| Siła odspajania na łyżce ładowarki | Min. 46 kN |  |
| Układ amortyzacji ramienia ładowarki w czasie jazdy | Tak |  |
| Linia dwukierunkowa hydrauliczna do napędu młota hydraulicznego i wiertnicy | Tak |  |
| Gwarancja | Min 24 miesięcy |  |

kwota netto ………………………………... PL

VAT 23 % ………………………………………………..PL

kwota brutto …………………………………………………….PL