Znak sprawy: BZP-I.271.79.2018 Tarnobrzeg, 7 września 2018r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

Dotyczy: ***postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy dojazdowej – Błonie wraz   
z przebudową ul. Ocickiej na os. Ocice w Tarnobrzegu”- znak sprawy: BZP-I.271.79.2018***

Zgodnie z art. 38 ust. 2 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom treść pytania z wyjaśnieniem:

Odpowiedzi na pytania :

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wymaga inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz projektu organizacji ruchu na czas robót?

Odpowiedź: **Tak, Zamawiający wymaga inwentaryzacji powykonawczej, jak również Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.**

Pytanie nr 2: Do kogo należy materiał w wycinki drzew? Jeżeli do Zamawiającego proszę   
o podanie odległości odwozu.

Odpowiedź: **Materiał z wycinki drzew należy do Zamawiającego. Miejsce złożenia materiału: teren Rejonu Dróg Miejskich, Dąbrówki 44, 39-400 Tarnobrzeg.**

Pytanie nr 3: Do kogo należy grunt pochodzący z robót ziemnych, destrukt z frezowania, kruszywo z rozbiórki oraz rozebrane elementy przepustów? Jeżeli   
do Zamawiającego proszę o podanie odległości odwozu.

Odpowiedź.: **Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania   
i wykorzystania stanowią własność Zamawiającego i zgodnie z jego decyzją, mogą być zastosowane przez Wykonawcę do wykonania robót lub zostaną przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru (Przedstawiciela Zamawiającego) - zgodnie   
z projektem umowy - § 11 ust. 5, stanowiącym załącznik do SIWZ. Miejsce złożenia materiałów z rozbiórki: teren Rejonu Dróg Miejskich, Dąbrówki 44, 39-400 Tarnobrzeg.**

Pytanie nr 4: Czy należy w wycenie uwzględnić ułożenie rur osłonowych na sieciach teletechnicznych pod zjazdami?

Odpowiedź: **Tak, w wycenie należy uwzględnić ułożenie rur na sieciach teletechnicznych miejscach wskazanych w projekcie i wskazanych w warunkach technicznych.**

Pytanie nr 5: Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie zakup gruntu na nasypy?

Odpowiedź: **Tak, materiał na nasypy Wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie.**

Pytanie nr 6: Czy nawierzchnia zjazdów ma być wykonana z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm jak to przedstawiono na rys. nr 5?

Odpowiedź: **Tak, nawierzchnie zjazdów należy wykonać z kostki brukowej   
o grubości 8 cm.**

Pytanie nr 7: Czy nawierzchnia z SMA 11 ma być wykonana na całym odcinku ul. Ocickiej (140 mb)? Proszę o wskazanie, w której pozycji przedmiarowej ujęto nawierzchnię z SMA.

Odpowiedź: **Zamawiający załącza skorygowany przedmiar zamienny uwzględniający brakujące nawierzchnie SMA – poz. 27. Równocześnie skorygowano poz. 26 – omyłkowo warstwę wiążącą policzono w dwóch pozycjach zamiast wiążącą i ścieralną.**

Jednocześnie Zamawiający udostępnia zmodyfikowany przedmiar.