Znak sprawy: BZP-I.271.68.2019 Tarnobrzeg, 04 listopada 2019r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Zakładowej w Tarnobrzeg - etap I”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Tarnobrzeg,   
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom treść pytań   
z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1.**

Branża sanitarna: Czy kanały deszczowe należy wykonać z rur PVC SN=8 (klasa S) rury lite?

**Odpowiedź:**

Tak, rury PVC SN8 lite, klasa S.

**Pytanie 2.**

Prosimy o ponowne udostępnienie rysunku E-1 branży elektrycznej. Załączony rysunek jest nieczytelny.

**Odpowiedź:**

W załączeniu rysunek.

**Pytanie 3.**

Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych, tabeli odhumusowania i przekroje poprzeczne.

**Odpowiedź:**

W załączeniu rysunek i tabele.

**Pytanie 4.**

Wg SST str. 138 przekroju konstrukcyjnego i szczegółu zjazdu obrzeża betonowe należy ustawić na ławie z betonu C 8/10 gr. 10 cm, natomiast w poz. 3.1 przedmiaru robót jest podsypka cementowo – piaskowa. Jaki materiał należy zastosować na ławy?

**Odpowiedź:**

W załączeniu poprawiony przedmiar, właściwa ława z betonu C8/10 jak wg SST.

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający przewiduje stabilizację wykonaną na miejscu?

**Odpowiedź:**

Tak, dopuszcza się stabilizację na miejscu.

**Pytanie 6.**

Prosimy o sprecyzowanie koloru i typu kostki (dot. poz. 4.11 i 4.12)

**Odpowiedź:**

Kolor i typ kostki w uzgodnieniu z Zamawiającym - sugeruje się taką kostkę jak na parkingu ARP przy ul. Zakładowej

**Pytanie 7.**

Na planie sytuacyjnym oznakowania jest 20 szt. słupków, natomiast w przedmiarze robót poz. 6.2 jest 16 szt. Prosimy o podanie prawidłowej ilości słupków.

**Pytanie 8.**

Na planie sytuacyjnym oznakowania jest 21 szt. znaków, natomiast w przedmiarze robót poz. 6.3 jest 16 szt. Prosimy o podanie prawidłowej ilości znaków.

**Odpowiedź do pyt. 7 i 8:**

W załączeniu poprawiony przedmiar i zestawienie znaków (zmieniono ilości znaków poz. 6.2-.6.4)